


Pmsg single layer @8kw, 70 turn







Pmsg double layer @8kw, 70 turn

